**15 Обладнання для газополуменевої обробки металів**

**Завдання 42**

Дайте порівняльну характеристику різання металу за допомогою ацетилену і пропан-бутану.

**Завдання 43**

Яка маса пропану має потрапити у приміщення підвалу, щоб спрацювала сигналізація? Об’єм підвалу – V.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V, м3 | 100 | 250 | 150 | 240 | 80 | 120 | 600 | 400 | 320 | 300 |