1. Вантаж, що переміщується краном, має бути вище будь-яких предметів на його шляху на
2. Для траснспортування слябів у цеху гарячої прокатки застосовують конвеєр
3. Між кранівником і стропальником має застосовуватися двосторонній радіо- або телефонний зв’язок при висоті споруди більше
4. Мобільні підйомники мають бути обладнані
5. На ескалаторі треба триматися:
6. Небезпека, спричинена вібрацією, може призвести до:
7. небезпечні зони бувають
8. Яких конвеєрів не існує?
9. Вантаж, що переміщується краном, має бути вище будь-яких предметів на його шляху на
10. висотний баштовий кран може бути:
11. Максимальний кут нахилу скребкового конвеєра, град
12. Попереджувальні знаки безпеки мають вигляд:
13. При роботі будівельних машин і устаткування, у тому числі кранів, екскаваторівтощо небезпечною вважається зона на відстані від рухомих частин до:
14. Робота ескалатора має бути негайно зупинена у випадку:
15. Сигналізація буває
16. Статичне випробування кранового підйомника проводиться навантаженням, що перевищує його номінальну вантажопідіймальність на
17. Труби повинні укладатися у штабелі висотою до
18. чи можна зупинений ескалатор використовувати в якості сходинок?
19. Ширина проходів для обслуговування транспортеру з одного боку має бути не менш:
20. Яких конвеєрів не існує?