************************
* DERATING_DEFAULT 100
************************
* DERATING FORMAT IS 
* BEGIN DEVICETYPE
*    PARAMETER_NAME   DERATING PERCENTAGE
*    PARAMETER_NAME   DERATING PERCENTAGE
*     ...
* END
*	...
******************************************************************
* IF A PARTICULAR PARAMETER'S DERATING PERCENTAGE IS NOT GIVEN   *
* THEN SET IT TO THE DEFAULT VALUE SHOWN BELOW                   *
* IF THE DEFAULT IS NOT GIVEN IT IS ASSUMED TO BE 100            *
******************************************************************

DEFAULT 100

BEGIN V
 	VI   75
END

BEGIN RES
 	PDM  50
	TB   100
END

BEGIN CAP
 	CI   80
	CV   75
END

BEGIN IND
 	LI   80
	LV   75
END


BEGIN D
 	PDM  50
	IF   80
	TJ   80
	VR	  80
END

BEGIN NPN
	IB    80
	IC	   60
	PDM	50
	VCB	50
	VCE	50
	TJ		75
END ; NPN

BEGIN PNP
	IB    80
	IC	   60
	PDM	50
	VCB	50
	VCE	50
	TJ		75
END ; PNP
;$SpiceType=AMBIGUOUS
