ОДИНИЧНА РОЗЦІНКА

 Мурування стін зовнішніх середньої складності при висоті поверху до 4 м

 (одиниця конструктивного елементу або виду робіт)

 Обґрунтування \_КНУ РЕКНб зб.8 \_\_\_\_\_\_\_Вимірник\_\_\_м3\_ (80 м3)\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посилання на параграфи і таблиці нормативної бази | Елементи витрат | Одиницявиміру | Кількість | Вартість, грн. |
| одиниця | Всього об'єму робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КНУ РЕКНб зб.88-5-3 | Витрати праці роб.- будівельників | чол.-год. | 80 | 9,01 | 720,8 |
| Середній розряд робіт |  |  | 3.9 |  |
| Витрати праці машиністів | чол.-год. | 80 | 0,45 | 36,0 |
|  |  |  |  | 756,8 |
| 1425-11688За проектом | Основні матеріали |  |  |  |  |
| 1. Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняний, марка М50 | м3 | 80х0,241=19.28 | 580+59,62=639,62 | 12331,87 |
| 2. Цегла керамічна, силікатна або порожниста | 1000 шт. | 80х0,4=32 | 2750+199,75=2949,75 | 94392 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 202-0128 | Основні машини: |  |  |  |  |
| 1.Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш.-год | 80х0,45=36 | 104,04 | 3745,44 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Всього: | грн. |  |  | **110469,31** |