# ПРИБЛИЗНА ОЦІНКА ОТОЧЕННЯ (НАВЧАЛЬНА РОБОТА)

Бали:

1- нормально, доступно

2- погана доступність

3- недоступно (потребується допомога**)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **А. Оточення поза дома** | **1** | **2** | **3** | **Коментарі** |
| Узкі доріжки |  |  |  |  |
| Нерівні поверхні |  |  |  |  |
| Нестабільні поверхні (гравій, пісок и др.) |  |  |  |  |
| Похилі поверхні |  |  |  |  |
| Високі бордюри (вище 40 мм) |  |  |  |  |
| Поганий дренаж |  |  |  |  |
| Погане освітлення |  |  |  |  |
| **Місця для паркування** |  |  |  |  |
| Вузкі парковочні місця (меньше 3,6м) |  |  |  |  |
| Віддаленість парковочних місць від входу до дому |  |  |  |  |
| **B. Вхід у дім** |
| Вузький дверний отвір (меньше 0,85м) |  |  |  |  |
| Високий поріг (вище 25 мм) |  |  |  |  |
| Недостатність місця у дверей для маневрів (не меньше 1,5 х 1,5 м, всередині і ззовні) |  |  |  |  |
| Двері, що обертаються |  |  |  |  |
| Важкі двері |  |  |  |  |
| Двери, що не фіксуються у відкритому положенні |  |  |  |  |
| **Сходи** |  |  |  |  |
| Сходи єдиний шлях |  |  |  |  |
| Сходи занадто вузьки |  |  |  |  |
| Занадто високі або занадто низькі сходинки |  |  |  |  |
| Немає перил з обох боків |  |  |  |  |
| **Пандус** |  |  |  |  |
| Занадто крутий схил (більш 1:12) |  |  |  |  |
| Ризик ковзання |  |  |  |  |
| Нмає перил |  |  |  |  |
| **Ліфт** |  |  |  |  |
| Перепад рівнів на вході в ліфт |  |  |  |  |
| Широкий отвір між ліфтом і підлогою поверху |  |  |  |  |
| Важкі двері, які не відчиняються автоматично |  |  |  |  |
| Двері закриваються занадто швидко |  |  |  |  |
| Ліфт зупиняється надто різко |  |  |  |  |
| Немає поручнів в ліфті |  |  |  |  |
| Контрольна панель розташована занадто високо |  |  |  |  |
| Немає звукового сигналу при прибутті ліфта |  |  |  |  |
| Немає візуального сигналу при прибутті ліфта |  |  |  |  |
| **Балкон** |  |  |  |  |
| Немає місця для відпочинку на балконі |  |  |  |  |
| Занадто вузький балкон (менше 1,5 м) |  |  |  |  |
| Вузькі двері (менше 0,85 м) |  |  |  |  |
| Високий поріг (більше 25 мм) |  |  |  |  |
| **C. Оточення в будинку** |
| Сходи, пороги, перепади рівнів між кімнатами (більше 25 мм) |  |  |  |  |
| Вузькі коридори |  |  |  |  |
| Вузькі двері (менше 0,8 м) |  |  |  |  |
| **Оточення в будинку** |  |  |  |  |
| Слизькі поверхні |  |  |  |  |
| Незакріплені килимки |  |  |  |  |
| Незакріплені проводи на підлозі |  |  |  |  |
| Недостатньо маневрений простір в місцях поворотів (менше 1,3 х 1,3 м) |  |  |  |  |
| **Кухня** |  |  |  |  |
| Недостатньо маневрений простір |  |  |  |  |
| Високе розташування полиць і шаф |  |  |  |  |
| Немає робочої поверхні, придатної для роботи сидячи |  |  |  |  |
| Занадто низькі робочі поверхні (0,84 м і нижче) |  |  |  |  |
| Немає простору для ніг під робочою поверхнею (не менше 0,6 м в глибину) |  |  |  |  |
| Робочі поверхні з дуже великою глибиною (більше 0,6 м) |  |  |  |  |
| Полки занадто глибокі (понад 0,3 м) |  |  |  |  |
| Ручки у вигляді кілець |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі дрібної моторики |  |  |  |  |
| Занадто малі вимикачі |  |  |  |  |
| Занадто великі вимикачі |  |  |  |  |
| Поворот вимикача вимагає участі зап'ястя |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі двох рук |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі рук |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі пальців |  |  |  |  |
| Більше половини побутових приладів знаходиться занадто високо (вище 1,2 м від підлоги) |  |  |  |  |
| Більше половини побутових приладів знаходиться дуже низько (нижче 0,7 м від підлоги) |  |  |  |  |
| **Вана кімната** |  |  |  |  |
| Неможливо приймати ванну / душ сидячи |  |  |  |  |
| Немає поручнів у ванній і туалеті |  |  |  |  |
| Поручні важкодосяжні |  |  |  |  |
| Поручні розташовані занадто високо |  |  |  |  |
| Поручні розташовані занадто низько |  |  |  |  |
| Поручні розташовані занадто неадекватно |  |  |  |  |
| Розташування поручнів перешкоджає руху |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі дрібної моторики |  |  |  |  |
| Занадто малі вимикачі |  |  |  |  |
| Занадто великі вимикачі |  |  |  |  |
| Поворот вимикача вимагає участі зап'ястя |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі двох рук |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі рук |  |  |  |  |
| Використання вимикачів вимагає участі пальців |  |  |  |  |
| Більше половини побутових приладів знаходиться занадто високо (вище 1,2 м від підлоги) |  |  |  |  |
| Більше половини побутових приладів знаходиться дуже низько (нижче 0,7 м від підлоги) |  |  |  |  |
| Раковина розташована на висоті більше 0,81 м |  |  |  |  |
| Унітаз з висотою 0,41 м або нижче |  |  |  |  |
| Унітаз з висотою 0,42 м або вище |  |  |  |  |
| Труби або шланги під раковиною |  |  |  |  |
| Немає простору для ніг під раковиною |  |  |  |  |
| Дзеркало є тільки в положенні стоячи |  |  |  |  |
| Туалетний папір недоступний (більше 0,4 м від унітазу) |  |  |  |  |
| Ванна обладнана тільки ванною, а не душем |  |  |  |  |
| Слизькі поверхні |  |  |  |  |
| **D. Комунікація** |
| Немає телефону |  |  |  |  |
| Нелогичные обозначения |  |  |  |  |
| Абстрактне значення позначень |  |  |  |  |
| Маленькі літери, цифри, символи |  |  |  |  |
| Немає тактильних підказок |  |  |  |  |